|  |
| --- |
| **KOŃCOWY PROTOKÓŁ TECHNICZNEGO ODBIORU ROBÓT – USŁUGI** **POSADZKI VENIFLOOR**( Załącznik nr 4 do umowy nr …............................................................................ )Odbiór końcowy powinien nastąpić nie później niż siedem (7) dni od zakończenia robót.Zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robót Parkieciarskich oględziny posadzki wykonuje się z odległości 1 m, w naturalnym oświetleniu i ze światłem rozproszonym, padającym z tyłu obserwatora, do oceny lub stwierdzenia wad na powierzchni posadzki nie można wykorzystywać światła padającego pod kątem, sztucznych źródeł światła i światła padającego bezpośrednio (nierozproszonego). |
|  **Wykonawca:**  …............................................................................................................................................................... |
|  **Data odbioru:** …............................................................................................................................................................. **Adres Robót – Usług :** ..................................................................................................................................................  .................................................................................................................................................. **Inwestor:** …….................................................................................................................................................................(Zamawiający) |
|  **Termin wykonania usługi:**Rozpoczęcie prac: …................................................................................................................................. Zakończenie prac: …................................................................................................................................. |
|  **Badania przy odbiorze:** **-** Zgodność z umową, porównanie wykonanej posadzki VENIFLOOR z projektem i szczegółami dyspozycji umownych,  - Zapisy w dzienniku robót dot. Warunków przystąpienia do robót,  - Sprawdzenie wymagań technicznych (zamocowanie elementów posadzki w podkładzie, prawidłowość układu elementów w pomieszczeniu i między sobą, prawidłowość wykończenia przy ścianach, wykończenia dylatacji,  - Sprawdzenie wyglądu posadzki VENIFLOOR (klasa wyglądu elementów, równomierność rozłożenia elementów  różniących się teksturą drewna, równości i poziomu posadzki, na całej powierzchni, prawidłowość oszlifowania  powierzchni ciętych, prawidłowość wykonania wykończenia styków posadzek pomiędzy pomieszczeniami lub posadzkami wykonanymi z innych materiałów. **Opis wykonanej usługi:**  …...................................................................................................................................................................................... …...................................................................................................................................................................................... |
|  **Skład komisji: Imię i Nazwisko / Stanowisko** Ze strony Wykonawcy: ........................................................................................./.....................................................  ........................................................................................./..................................................... Ze strony Zamawiającego: ......................................................................................../.................................................... ......................................................................................../.................................................... |
|  **Komisja w składzie j.w., po dokonaniu oględzin wykonanych robót - usług stwierdza, że roboty-usługi**  **wykonane zostały zgodnie z umową – BEZ USTEREK / Z USTERKAMI :\***  *(\*niepotrzebne skreślić)* W przypadku stwierdzenia usterek – opisać stwierdzone Usterki : …...................................................................................................................................................................................... …...................................................................................................................................................................................... W przypadku stwierdzenia usterek, Wykonawca zobowiązuje się usunąć usterki do dnia: ............................................ |
|  **Uwagi:** …...................................................................................................................................................................................…...................................................................................................................................................................................…................................................................................................................................................................................... |
|  **Zamawiający oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z Warunkami Gwarancji, Warunkami Użytkowania i**  **pielęgnacji posadzki drewnianej/desek VENIFLOOR.** **Zamawiający:** …................................................................................ *(Data i podpis Zamawiającego)* |
| **Podpisy Komisji:** |
| **Wykonawca:**…................................................................................*(Data i podpis Wykonawcy)* | **Zamawiający:**…................................................................................*(Data i podpis Zamawiającego)* |